	Технические характеристики
Высокоинтенсивный электромагнитный стимулятор MAGREX MS


	№ п./п.
	Наименование, обозначение
параметра или требования
	Значение параметра

	1. Общие требования

	1.1
	Регистрационное удостоверение МЗ РБ
	Наличие

	1.2
	Инструкция и паспорт на русском языке
	Наличие

	1.3
	Гарантийный срок эксплуатации , мес.
	24

	   1.4
	Амплитуда магнитной индукции, не мене
	7 Тл *

	   1.5
	Форма импульса стимуляции
	Двухфазная

	1.6
	Длительность импульса
	350 мкс ±20%

	1.7
	Интенсивности стимуляции
	0-100%

	1.8
	Частота стимуляции
	0,1 - 150 Гц

	1.9
	Продолжительности стимуляции
	0.5 - 90 с

	1.10
	Длительности паузы между стимуляциями
	0 - 90 с

	1.11
	Время сеанса
	0.5 - 90 мин

	1.12
	Автоматическая остановка стимуляции при перегреве 
	Наличие

	1.13
	Основные предустановленные программы, не менее
	30

	1.14
	Пользовательские программы, не менее
	30

	1.15
	Встроенная система принудительного
жидкостного охлаждения с помпой
	Наличие

	2. Основной блок:

	2.1
	Ширина, не более
	380 мм

	2.2
	Глубина, не более
	520 мм

	2.3
	Высота, не более
	950 мм

	2.4
	Вес основного блока, не более
	60,0 кг

	2.5
	Общий вес, не более
	70,0 кг

	2.6
	Электропитание
	230 В, 50-60 Гц

	2.7
	Сенсорный дисплей (экран), не менее
	10,1 дюйма

	3. Комплект поставки:

	3.1
	Основной блок
	1 шт.

	3.2
	Кабель питания
	1 шт.

	3.3
	[bookmark: _GoBack]Катушка кольцевого типа
	1 шт.

	3.4
	Руководство по эксплуатации на русском языке
	1 шт.

	3.5
	Держатель
	1 шт.



* ДАННЫЙ ПАРАМЕТР ИМЕЕТ ОСОБО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
